**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИМА-3А**

Внимание: перед постановкой Вашей квартиры под охрану обязательно проверьте, закрыты ли все окна и форточки и т.п. (независимо от того оборудованы они дополнительными средствами охраны или нет).

 Не давайте преступнику повода проникнуть в Вашу квартиру!!!

**Перед постановкой на охрану, убедиться в исправном состоянии всех зон охраны:**

1. Нажать и удерживать короткое время кнопку **«С»**, убедиться, что все зоны охраны находятся в состоянии «Норма», т.е. индикаторы «1», «2», «3», «СВЯЗЬ» должны непрерывно светиться (при использовании объёмных извещателей необходимо прекратить движение в помещении и выждать некоторое время для перехода извещателей в дежурный режим).
2. Если какой-либо из индикаторов при нажатой кнопке **«С»** светится прерывисто, это означает, что данный шлейф нарушен. Требуется устранить неисправность и повторить попытку.

 ***Если какие-либо кнопки нажаты ошибочны, то возможно произвести сброс введённой информации нажатием кнопки «ОК».***

**Сдачу квартиры под охрану следует производить в следующей последовательности:**

1. Произвести набор на клавиатуре: «**1»** + **«четырёхзначный кода взятия/снятия»** +

кнопка красного цвета **« »**. Набор должен производится с равными промежутками времени между нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).

 ***При правильном наборе на приборе включатся все индикаторы, и начнётся звуковой отсчёт времени на устройстве.***

1. В течение времени задержки на выход (60секунд) покинуть помещение.
2. По окончании времени задержки выносной индикатор включается в режим прерывистого свечения.
3. Нажать кнопку «ОК».

**Снятие квартиры с охраны следует производить в следующей последовательности:**

1. Открыть входную дверь, при этом на приборе включится звуковой сигнализатор.
2. В течение 30 сек. после открытия двери произвести набор на клавиатуре: «**1»** +

**«четырёхзначный кода взятия/снятия»** + кнопка

Набор должен производится с равными промежутками времени между нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).

1. Встроенный звуковой сигнализатор должен выключиться.

***Внимание: если ввести 3 неверных кода снятия, то следующий код может быть введён не ранее, чем через минуту, к Вам будет выслан наряд полиции, к приезду которого надо обязательно подготовить документы, которые удостоверят Вашу личность.***

**Снятие квартиры с охраны «под принуждением»:**

Код, отличающийся от кода «снятия» на ±1 в последнем знаке, является кодом «снятия под принуждением».

 *Пример:* Ваш код – **4 3 2 1**

Обычное снятие (нажатие кнопок): «**1»**+**«4»**+**«3»+«2»+«1»+« »**

Снятие «под принуждением»: «**1»**+**«4»**+**«3»+«2»+или «2», или «0»+« »**

**Примечание: если на приборе замигал индикатор «СВЯЗЬ» необходимо позвонить на пульт полиции (указан в договоре с вневедомственной охраной), сообщив при этом свой условный номер и фамилию и попросить дежурную ПУ: «Сбросьте «аварию!»**

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ЗАПУСК-СБ 8(495)961-18-20