**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИТОК-А-КОП-02 (02.2)**

Внимание: перед постановкой Вашей квартиры под охрану обязательно проверьте, закрыты ли все окна и форточки и т.п. (независимо от того оборудованы они дополнительными средствами охраны или нет).

 Не давайте преступнику повода проникнуть в Вашу квартиру!!!

1. ВЗЯТИЕ ПОД ОХРАНУ:
2. Подготовить помещение к сдаче, закрыв окна, двери;
3. Убедиться, что индикатор «СВЯЗЬ» на передней панели прибора горит зеленым цветом;
4. Для постановки под охрану ввести КОД и нажать кнопку «ВЗЯТЬ»;
5. Индикатор выбранных шлейфов на приборе, выносной индикатор должны начать работать в прерывистом режиме;
6. При размыкании датчика на входной двери, объект берется под охрану через 20 секунд, выносной индикатор должен включиться в постоянном режиме, индикатор «ОХРАНА» на приборе должен включиться зеленым цветом, если же датчик на двери не размыкался, прибор возьмется под охрану автоматически через 4 минуты;
7. СНЯТИЕ С ОХРАНЫ:
8. Войти на объект, при этом индикатор «ОХРАНА» и индикатор шлейфа, который нарушен, переходят во включение красным цветом, в прерывистом режиме;
9. До истечения 1-й минуты после входа ввести КОД и команду «СНЯТЬ»;
10. ВЗЯТИЕ С ВЫБОРОМ ШЛЕЙФОВ:
11. Нажать команду «ВЗЯТЬ», затем выбрать на клавиатуре шлейфы для взятия (нажатие кнопки с номером шлейфа выбирает его), затем набрать #, ввести КОД, затем нажать «ВЗЯТЬ», при этом индикаторы сдаваемых под охрану шлейфов через 25-30 секунд включаться постоянным зеленым цветом;
12. СНЯТИЕ С ВЫБОРОМ ШЛЕЙФОВ:
13. Нажать команду «СНЯТЬ», затем выбрать на клавиатуре шлейфы для взятия (нажатие кнопки с номером шлейфа выбирает его, или снимает выбор), затем набрать #, ввести КОД, затем нажать «СНЯТЬ», при этом индикаторы снимаемых с охраны шлейфов через 15-60 секунд выключаются;

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ ЗАПУСК-СБ 8(495)961-18-20